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	序号
	名称
	规格参数
	单位
	数量
	材质说明

	1
	铝合金屏风工位
	1400*1400*1100，含三抽支撑柜
	位
	18
	1.铝材：采用优质氧化铝合金型材，接头铝合金边框，铝合金厚度有1.1mm.屏风隔断规格：1400*1400*H1100，颜色：2.桌面颜色为多色可选色；3.基材：采用E0级颗粒板，绿色环保、达到国家E0级环保标准。桌面厚度25mm，配五金配件

	2
	办公椅
	网布转椅
	把
	18
	1.可升降/前后调节头枕；2.黑色全新料加纤背框，扪过测试特网；3.灰色PP高回弹腰靠，贴合脊椎护腰；4.黑色全新料加纤固定扶手；5.45高密度纯绵坐垫+塑胶底壳，扪华宇透气网布；6. 2.5mm厚度原位锁定蝴蝶底盘；7.过SGS认证气杆，100mm缩50mm；8.340mm黑色加纤高脚，静压1000KG;9.50mm尼龙+PU静音脚轮过BIFMA。

	3
	钢制文件柜
	大器柜850*390*1850
	台
	8
	1.优质一级冷轧钢板，钢板厚度0.6mm；2.所有焊接部位均采用点焊、二氧化碳保护焊接工艺，焊点牢固、平滑、美观，无气泡和漏焊、假焊现象；3.涂饰：柜面采用绿色环保型环氧聚酯粉末静电喷塑，高温塑化处理，对人体及周围环境不产生危害，无毒、无副作用，使用时无异味。产品喷涂前，各零部件均进行清洗、除油、除锈及酸洗、磷化等工序处理塑膜厚度0-71um，经高温流平、固化等工序，使喷塑涂层耐侵鉵、耐冲击性能高于国家标准，涂层附着力达到2级。表面具有防有机溶剂侵鉵、防潮、防锈、防尘、防静电等功能；4.锁具：选用优质品牌锁具，产品精美，安全系数高。

	4
	饮水机
	奥克斯
	台
	6
	316不锈钢水壶，智能语音，多档调温，抑菌管路

	5
	打印机柜
	600*600*600
	台
	2
	1.优质一级冷轧钢板，钢板厚度0.6mm；2.所有焊接部位均采用点焊、二氧化碳保护焊接工艺，焊点牢固、平滑、美观，无气泡和漏焊、假焊现象；3.涂饰：柜面采用绿色环保型环氧聚酯粉末静电喷塑，高温塑化处理，对人体及周围环境不产生危害，无毒、无副作用，使用时无异味。产品喷涂前，各零部件均进行清洗、除油、除锈及酸洗、磷化等工序处理塑膜厚度0-71um，经高温流平、固化等工序，使喷塑涂层耐侵鉵、耐冲击性能高于国家标准，涂层附着力达到2级。表面具有防有机溶剂侵鉵、防潮、防锈、防尘、防静电等功能；4.锁具：选用优质品牌锁具，产品精美，安全系数高。

	6
	钢制文件柜
	资料柜850*390*1850，
	台
	18
	1.优质一级冷轧钢板，钢板厚度0.6mm；2.所有焊接部位均采用点焊、二氧化碳保护焊接工艺，焊点牢固、平滑、美观，无气泡和漏焊、假焊现象；3.涂饰：柜面采用绿色环保型环氧聚酯粉末静电喷塑，高温塑化处理，对人体及周围环境不产生危害，无毒、无副作用，使用时无异味。产品喷涂前，各零部件均进行清洗、除油、除锈及酸洗、磷化等工序处理塑膜厚度0-71um，经高温流平、固化等工序，使喷塑涂层耐侵鉵、耐冲击性能高于国家标准，涂层附着力达到2级。表面具有防有机溶剂侵鉵、防潮、防锈、防尘、防静电等功能；4.锁具：选用优质品牌锁具，产品精美，安全系数高。

	7
	货架
	2000*600*200
	组
	1
	重型货架，单层承重300KG

	8
	值班床
	1200*2000
	张
	7
	实木橡木及板木结合，环保油漆，五金配件

	9
	棕垫
	1200*2000
	张
	7
	环保棕垫

	10
	床头柜
	常规
	个
	7
	实木橡木及板木结合，环保油漆，五金配件

	11
	储物柜
	800*550*1800
	组
	7
	1、面材：采用品牌三聚氰胺饰面板，需符合GB/T15102-2006浸渍胶膜纸饰面人造板标准要求。
2、基材：采用E0级优质环保刨花板。达到国家环保标准，并经过防虫、防腐等化学处理。
3、五金配件：采用国内知名品牌五金连接件，拼装紧凑牢固。所有五金配件做防锈、防腐处理。

	12
	书桌
	1200*600*750
	张
	3
	1、面材：采用品牌三聚氰胺饰面板，需符合GB/T15102-2006浸渍胶膜纸饰面人造板标准要求。
2、基材：采用E0级优质环保刨花板。达到国家环保标准，并经过防虫、防腐等化学处理。
3、五金配件：采用国内知名品牌五金连接件，拼装紧凑牢固。所有五金配件做防锈、防腐处理。

	13
	书椅
	四脚椅
	把
	3
	网布饰面，高弹海绵填充，加厚喷涂，椅架,PP扶手

	14
	收纳柜
	四门收纳柜900*420*1850
	台
	10
	1.优质一级冷轧钢板，钢板厚度0.6mm；2.所有焊接部位均采用点焊、二氧化碳保护焊接工艺，焊点牢固、平滑、美观，无气泡和漏焊、假焊现象；3.涂饰：柜面采用绿色环保型环氧聚酯粉末静电喷塑，高温塑化处理，对人体及周围环境不产生危害，无毒、无副作用，使用时无异味。产品喷涂前，各零部件均进行清洗、除油、除锈及酸洗、磷化等工序处理塑膜厚度0-71um，经高温流平、固化等工序，使喷塑涂层耐侵鉵、耐冲击性能高于国家标准，涂层附着力达到2级。表面具有防有机溶剂侵鉵、防潮、防锈、防尘、防静电等功能；4.锁具：选用优质品牌锁具，产品精美，安全系数高。

	15
	办公桌
	1200*600*750
	张
	2
	1、面材：采用品牌三聚氰胺饰面板，需符合GB/T15102-2006浸渍胶膜纸饰面人造板标准要求。
2、基材：采用E0级优质环保刨花板。达到国家环保标准，并经过防虫、防腐等化学处理。
3、五金配件：采用国内知名品牌五金连接件，拼装紧凑牢固。所有五金配件做防锈、防腐处理。

	16
	书椅
	四脚椅
	把
	2
	网布饰面，高弹海绵填充，加厚喷涂，椅架,PP扶手

	17
	会议桌
	6000*1800*760
	套
	1
	1、面材：采用品牌三聚氰胺饰面板，需符合GB/T15102-2006浸渍胶膜纸饰面人造板标准要求。
2、基材：采用E0级优质环保刨花板。达到国家环保标准，并经过防虫、防腐等化学处理。
3、五金配件：采用国内知名品牌五金连接件，拼装紧凑牢固。所有五金配件做防锈、防腐处理。

	18
	会议椅
	转椅，宽大款
	把
	38
	1.黑色全新料加纤背框，扪进口过测试特网；2.灰色PP高回弹腰靠，贴合脊椎护腰；
3.黑色全新料加纤固定扶手；4.45高密度纯绵坐垫+塑胶底壳，扪华宇透气网布；
5. 2.5mm厚度原位锁定蝴蝶底盘；6.过SGS认证气杆，100mm缩50mm；
7.320mm黑色加纤高脚，静压1000KG;8.50mm尼龙+PU静音脚轮过BIFMA。

	19
	大储物柜
	1200*400*800（含金灶K7）
	个
	1
	1、面材：采用品牌三聚氰胺饰面板，需符合GB/T15102-2006浸渍胶膜纸饰面人造板标准要求。
2、基材：采用E0级优质环保刨花板。达到国家环保标准，并经过防虫、防腐等化学处理。
3、五金配件：采用国内知名品牌五金连接件，拼装紧凑牢固。所有五金配件做防锈、防腐处理。

	20
	办公桌
	2000*1700*760
	套
	3
	1、面材：采用品牌三聚氰胺饰面板，需符合GB/T15102-2006浸渍胶膜纸饰面人造板标准要求。
2、基材：采用E0级优质环保刨花板。达到国家环保标准，并经过防虫、防腐等化学处理。
3、五金配件：采用国内知名品牌五金连接件，拼装紧凑牢固。所有五金配件做防锈、防腐处理。

	21
	文件柜
	2400*400*2000
	套
	3
	1、面材：采用品牌三聚氰胺饰面板，需符合GB/T15102-2006浸渍胶膜纸饰面人造板标准要求。
2、基材：采用E0级优质环保刨花板。达到国家环保标准，并经过防虫、防腐等化学处理。
3、五金配件：采用国内知名品牌五金连接件，拼装紧凑牢固。所有五金配件做防锈、防腐处理。

	22
	班椅
	常规
	把
	3
	环保木板：环保木板，板厚为1.2-1.5cm，经过模具挤压成型，通过疲劳与冲击强度测试。
椅子表面：采用牛皮料，摸手感柔软舒适，纹理清晰，通过脱色、脱层、抗拉测试。
产品海棉：采用PU海棉，或称为定型海棉，密度为D53。密度高、弹性好、柔软适中。  气杆：经由SGS认证，通过承受20万次的循环加压反复测试。
电镀椅脚：采用圆钢管冲压而成，通过静压与冲击强度测试，达到BIFMA标准。
静音轮子：耐磨，牢固，无噪音，通过安全性和旋转寿命测试。

	23
	班前椅
	常规西皮
	把
	6
	●面料：优质西皮●椅背：18mm双层背分体板+切割绵全扪皮款                                                               ●椅座：多层环保夹板12MM+切割绵    ●架子：32管圆管2.0厚电镀弓形架

	24
	沙发
	3+1组合,三人沙发长2180，单人沙发长1180
	套
	3
	1、面料：背靠面均采用优质西皮，厚度适宜，皮质柔软美观，透气性强，防潮，防污易清洁，面料舒适，光泽持久，芳香胺含量检测为≤30mg/kg；甲醛含量≤5mg/kg。2、海绵采用高密度阻燃海绵，软硬适中，回弹性≥36％，抗变型能力强，根据人体工学原理设计，坐感舒适。 3、木料：靠背、椅架等采用实木加工成型，材质坚硬，刚性强。榫、塞角、零部件等结合处不断裂、零件结合严密、牢固。

	25
	茶几
	1200*600*450
	张
	3
	1、面材：采用品牌三聚氰胺饰面板，需符合GB/T15102-2006浸渍胶膜纸饰面人造板标准要求。
2、基材：采用E0级优质环保刨花板。达到国家环保标准，并经过防虫、防腐等化学处理。
3、五金配件：采用国内知名品牌五金连接件，拼装紧凑牢固。所有五金配件做防锈、防腐处理。

	26
	小储物柜
	800*400*800(含金灶K7)
	个
	4
	1、面材：采用品牌三聚氰胺饰面板，需符合GB/T15102-2006浸渍胶膜纸饰面人造板标准要求。
2、基材：采用E0级优质环保刨花板。达到国家环保标准，并经过防虫、防腐等化学处理。
3、五金配件：采用国内知名品牌五金连接件，拼装紧凑牢固。所有五金配件做防锈、防腐处理。

	27
	会议桌
	3600*1200*760
	套
	1
	1、面材：采用品牌三聚氰胺饰面板，需符合GB/T15102-2006浸渍胶膜纸饰面人造板标准要求。
2、基材：采用E0级优质环保刨花板。达到国家环保标准，并经过防虫、防腐等化学处理。
3、五金配件：采用国内知名品牌五金连接件，拼装紧凑牢固。所有五金配件做防锈、防腐处理。

	28
	实木洽谈桌
	中式一桌五椅，一主四副，实木洽谈桌长2200mm
	套
	1
	实木橡木贴乌金木木皮，高保真环保油漆，传统榫卯工艺，五金配件，带电器

	29
	沙发
	3+1组合，实木中式三人沙发长2200，单人沙发长900
	套
	1
	实木橡木，高保真环保油漆，传统榫卯工艺，优质布艺或西皮软包，高弹重质海绵，五金配件

	30
	茶几
	中式实木，1300*700*500
	个
	1
	实木橡木贴乌金木木皮，高保真环保油漆，传统榫卯工艺，五金配件

	31
	单人沙发
	1010*830*850，实木圆角扶手面
	只
	8
	1、面料：背靠面均采用优质绒布，厚度适宜，皮质柔软美观，透气性强，防潮，防污易清洁，面料舒适，光泽持久，芳香胺含量检测为≤30mg/kg；甲醛含量≤5mg/kg。2、海绵采用高密度阻燃海绵，软硬适中，回弹性≥36％，抗变型能力强，根据人体工学原理设计，坐感舒适。 3、木料：靠背、椅架等采用实木加工成型，材质坚硬，刚性强。榫、塞角、零部件等结合处不断裂、零件结合严密、牢固。

	32
	茶几
	480*680*500
	个
	5
	1，板材均采用ENF级优质中纤板以及实木，桌面厚度≥20mm，板材厚度≥10mm（以上尺寸偏差±2mm）。
2.表面贴胡桃实木皮：0.6mm实木皮要求：厚度偏差：0.51mm～1.00mm时，≤±0.04mm，含水率：8％～16％。3.水性底漆漆要求：苯、甲苯、二甲苯、乙苯含量总和小于等于300mg/kg，挥发性有机化合物含量≤300g/L,甲醛含量≤100mg/kg。经三底两面喷漆工艺表面亮丽环保性能优异。5★水性面漆要求；苯、甲苯、二甲苯、乙苯含量总和小于等于300mg/kg，挥发性有机化合物含量≤300g/L,甲醛含量≤100mg/kg。经三底两面喷漆工艺表面亮丽环保性能优异 4，五金配件：采用国内优质五金配件，品质优越，持久耐用。

	33
	大储物柜
	1200*400*800（含金灶K9）
	个
	1
	1，板材均采用ENF级优质中纤板以及实木，桌面厚度≥20mm，板材厚度≥10mm（以上尺寸偏差±2mm）。
2.表面贴胡桃实木皮：0.6mm实木皮要求：厚度偏差：0.51mm～1.00mm时，≤±0.04mm，含水率：8％～16％。3.水性底漆漆要求：苯、甲苯、二甲苯、乙苯含量总和小于等于300mg/kg，挥发性有机化合物含量≤300g/L,甲醛含量≤100mg/kg。经三底两面喷漆工艺表面亮丽环保性能优异。5★水性面漆要求；苯、甲苯、二甲苯、乙苯含量总和小于等于300mg/kg，挥发性有机化合物含量≤300g/L,甲醛含量≤100mg/kg。经三底两面喷漆工艺表面亮丽环保性能优异 4，五金配件：采用国内优质五金配件，品质优越，持久耐用。

	34
	高低床
	实木，1000*2000
	组
	1
	实木橡木及板木结合，环保油漆，五金配件

	35
	钢制储物柜
	通双节柜，850*390*1850
	台
	1
	1.优质一级冷轧钢板，钢板厚度0.6mm；2.所有焊接部位均采用点焊、二氧化碳保护焊接工艺，焊点牢固、平滑、美观，无气泡和漏焊、假焊现象；3.涂饰：柜面采用绿色环保型环氧聚酯粉末静电喷塑，高温塑化处理，对人体及周围环境不产生危害，无毒、无副作用，使用时无异味。产品喷涂前，各零部件均进行清洗、除油、除锈及酸洗、磷化等工序处理塑膜厚度0-71um，经高温流平、固化等工序，使喷塑涂层耐侵鉵、耐冲击性能高于国家标准，涂层附着力达到2级。表面具有防有机溶剂侵鉵、防潮、防锈、防尘、防静电等功能；4.锁具：选用优质品牌锁具，产品精美，安全系数高。

	36
	钢制排椅
	三人位排椅，1750mm×680mm×800mm
	组
	1
	三角管 扶手：1.1mm厚度 蛋管折弯焊接,除锈处理后静电喷涂而成.
脚: 1.1mm厚度采用深拉钢板冲压,焊接,除锈处理后静电喷涂而成
座板：采用1.1mm厚冷扎钢冲孔,焊接,除锈处理静电喷涂而成。座宽50CM
横梁：采用100mm*100mm*1.2mm厚三角管,除锈处理后喷涂而成.






附件2：
报价单

	项目名称
	
许襄长输综合供热管网办公生活家具采购项目




	申请人
	

	项目负责人（职务）
	

	项目工作内容
	


	报价
	     ****元（含税）




年    月    日






附件3：
评标标准
一、资格审查
评审小组对申请人资格进行检查。确定符合资格的申请人不少于3家后对投标文件进行符合性审查，少于三家则本次评标过程无效。
二、评审
（一）评审方法
本项目采用综合评分法。总分为 100 分。
（二）评分办法
	分值构成
(总分100分)
	价格分值：30分
商务部分： 20分
技术部分： 50分

	评审项
	评分因素
	评标标准

	企业报价
（30分）
	报价得分
（30分）
	1.超过13万元为无效报价
2.投标报价得分=（基准价/企业报价）×30分。满足招标文件要求的所有有效投标报价中，最低的投标报价为评标基准价。

	商务部分
（20分）
	商务部分
（20分）
	投标人提供2023年1月1日以来家具销售业绩，每提供1项有效业绩得5分，最高20分（需提供购销合同及发票，以合同签订日期为准）。

	技术部分
（50分）
	技术部分
（50分）
	1.服务承诺（10分）：根据交货时间、解决质量或供货问题的响应时间、解决问题时间等内容进行打分（完整详细得6-10分 ，描述简单的得1-5分，缺项不得分）。
2. 家具需求及效果方案（10分）：各投标人提供家具产品图片及需求设计图，根据家具图片及需求设计图合理性进行打分（完整详细得6-10分 ，描述简单的得1-5分，缺项不得分）。
3. 家具产品健康环保及可靠性资料（10分）：根据各投标人提供的家具产品及厂家相关的资质证明和检验报告进行打分（完整详细得6-10分 ，描述简单的得1-5分，缺项不得分）。
4. 应急处置方案（10分）：根据各投标人应急处置方案进行打分（完整详细得6-10分 ，描述简单的得1-5分，缺项不得分）。      
5. 售后服务保障方案（10分）：根据各投标人售后服务计划进行打分（完整详细得6-10分 ，描述简单的得1-5分，缺项不得分）。


（3） 推荐中标候选人
比选采用综合评分法，按照得分由高到低确定候选人。








附件4
廉洁自律承诺书

致:            公司
为维护公平竞争的市场环境，确保经济活动的廉洁性合法性和透明度，防止任何形式的不正当交易及腐败行为，我单位作为投标人，郑重承诺如下:
1.严格遵守国家及地方关于招投标、市场竞争的相关法律法规，不使用不正当手段妨碍、排挤相关投标单位或串通投标。
2.不以任何形式(包括但不限于现金、礼品、有价证券回扣、佣金、提供旅游、娱乐活动等)向招标人员、评标专家或其他利害关系方进行贿赂或给予不正当利益。
3.不进行任何可能影响招标公平、公正的活动或尝试干预评标过程。
如违反上述承诺，我单位愿意接受包括但不限于取消投标资格、中标无效、列入不良行为记录名单等，给招标单位造成损失的，依法承担赔偿责任。
特此承诺。

单位名称(盖章）
日期：
