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报价单

	项目名称
	许昌市胖东来天使城生活服务圈公共停车及配套设施提升工程—许昌市潩河北路贯通项目第三方质量检测

	申请人
	公司名称***

	申请人资质
	

	项目负责人（职务）
	

	项目工作内容
	

	报价
	申请人须对质量检测清单中所有检测项目单独报价并列出总价（含税）




年    月    日

质量检测清单
[bookmark: heading_1][bookmark: heading_2]一、预估质量检测项目及频次清单汇总
	部分
	检测项目
	代表批量
	检测频率
	单价（元）
	合价（元）
	备注

	







排






水



排
水

	地基承载力
	10000m2以上工程，每100m2一点
	10
	
	
	管道基础下、检查井基础下

	
	砂子
	中砂
	1
	
	
	砂石基础

	
	石子
	
	1
	
	
	

	
	d800橡胶圈
	500根
	1
	
	
	雨水管连接

	
	水泥
	200t
	1
	
	
	6%水泥土配比

	
	6%水泥土击实
	
	1
	
	
	

	
	6%水泥土曲线图
	
	1
	
	
	曲线图、井周回填

	
	防坠网
	
	2
	
	
	

	
	M10水泥砂浆配合比及原材料
	同规格
	1
	
	
	M10水泥砂浆配合比

	
	M15水泥砂浆配合比及原材料
	同规格
	1
	
	
	M15水泥砂浆配合比

	
	C15混凝土
	100m³
	5
	
	
	雨水检查井井底垫层

	
	钢筋原材料
	同厂家、同牌号、同规格，不超过60t
	3
	
	
	8、10、12（雨水检查井）

	
	C20细石混凝土
	100m³
	5
	
	
	双箅雨水口垫层

	
	C20混凝土
	100m³
	10
	
	
	双箅雨水口底板、井周加固混凝土垫层

	
	C25细石混凝土
	100m³
	5
	
	
	

	
	C25混凝土
	100m³
	5
	
	
	管道满包加固

	
	C30混凝土
	100m³
	5
	
	
	井周加固

	
	M10水泥砂浆试块
	50m³
	5
	
	
	灌缝、支座砂浆

	
	MU10非黏土砖
	
	1
	
	
	流槽

	
	玻纤土工格栅
	玻璃纤维网眼15*15mm，极限抗拉强度≥50KN/m，
断裂伸长率＜3%
	1
	
	
	井口加固

	
	压实度
	管道两侧共每层6个点，15cm一层
	500
	
	
	井周、管沟回填（灌水、灌砂、环刀）



	






箱



涵







箱



涵
	素土土工击实（重型、轻型）
	同规格
	2
	
	
	

	
	界限含水率（素土）
	同规格
	1
	
	
	

	
	原土工击实（重型、轻型）
	同规格
	2
	
	
	

	
	界限含水率（原土）
	同规格
	1
	
	
	

	
	地基承载力
	10000m2以上工程，每100m2一点
30000m2以上工程，每300m2一点
	暂定2组
（根据现场施工情况定）
	
	
	1.箱涵基坑
2.八字口处

	
	（3:7）级配碎石原材料及配合比
	同规格（石子、石屑）
	1
	
	
	软弱地基换填

	
	级配碎石土工击实（重型、轻型）
	同规格
	2
	
	
	

	
	土工布
	50卷
	1
	
	
	

	
	聚苯乙烯泡沫塑料板
	同规格
	1
	
	
	

	
	聚硫密封膏
	同规格
	1
	
	
	

	
	聚氨酯密封膏
	同规格
	1
	
	
	

	
	闭孔型聚乙烯泡沫塑料板
	同规格
	1
	
	
	

	
	CB型氯丁橡胶止水带
	同规格
	1
	
	
	

	
	钢筋原材料
	同厂家、同牌号、
同规格，不超过60t
	暂定9组
（根据现场施工情况定）
	
	
	10、12、16、18、20、22

	
	钢筋直螺纹连接
	500个头/1组
	暂定8组
（根据现场施工情况定）
	
	
	22是2组、20是2组、
18是1组、16是3组

	
	C20砼
	100m3一组
	暂定5组
（根据现场施工情况定）
	
	
	垫层、护坡喷砼面层

	
	C30砼
	100m3一组
	暂定8组
（根据现场施工情况定）
	
	
	出水口底板、侧墙

	
	C40砼
	100m3一组
	暂定8组
（根据现场施工情况定）
	
	
	顶板、腹板、底板、帽石

	
	C30P6砼
	100m3一组/抗渗500m3
	暂定2组
（根据现场施工情况定）
	
	
	底板、侧墙

	
	C40P6砼
	100m3一组/抗渗500m3
	暂定2组
（根据现场施工情况定）
	
	
	出水口底板、侧墙

	
	压实度
	管道两侧共每层6个点，15cm一层
	200
	
	
	环刀

	
	混凝土氯离子含量
	
	1
	
	
	



	


道





路








道





路







道





路










道





路



道





路
	6%水泥土（原材料及击实）重
	同规格
	1
	
	
	路床（路基结构下换填）

	
	4%水泥稳定碎石原材料及击实、配合比
	同规格
	1
	
	
	

	
	5%水泥稳定碎石原材料及击实、配合比
	同规格
	1
	
	
	

	
	AC-13CSBS改性沥青原材料及配合比
	同规格
	1
	
	
	

	
	粘层沥青原材料
	同规格
	1
	
	
	

	
	中粒式改性沥青AC-20C原材料及配合比
	同规格
	1
	
	
	

	
	ES-3型乳化沥青原材料
	同规格
	1
	
	
	

	
	透层沥青原材料
	同规格
	1
	
	
	

	
	4%水泥土原材料及土工击实
	同规格
	1
	
	
	箱涵后路基

	
	级配砂砾原材料及土工击实（重、轻）
	同规格
	2
	
	
	

	
	素土CBR
	同规格
	2
	
	
	

	
	水泥42.5
	同规格
	3
	
	
	

	
	中粗砂（0.35-0.5mm)
	同规格
	5
	
	
	含泥量小于3%，
干密度大于1.5g/cm3，压碎值小于30%，渗透系数大于1*10-2cm/S

	
	透水砖
	同规格
	3
	
	
	

	
	防渗土工布
	同规格
	1
	
	
	两布一膜

	
	钢塑格栅
	同规格
	1
	
	
	双向焊接钢塑土工格栅

	
	三维土工网
	同规格
	1
	
	
	

	
	聚酯纤维布
	同规格
	1
	
	
	

	
	聚乙烯低发泡填缝板
	同规格
	1
	
	
	

	
	不锈钢螺栓M10*220
	同规格
	1
	
	
	

	
	聚氯乙烯胶泥
	同规格
	1
	
	
	人行道胀缝

	
	车行道路基回弹模量、弯沉
	每车道，每20m一个点
	166
	
	
	30mpa/292.5

	
	人行道路基回弹模量
	每车道，每20m一个点
	60
	
	
	20mpa

	
	碎石顶面弯沉
	每车道，每20m一个点
	83
	
	
	29.45

	
	沥青顶面弯沉
	每车道，每20m一个点
	83
	
	
	23.9

	
	沥青摩擦系数
	同规格
	3
	
	
	摆式摩擦系数

	
	沥青构造深度
	同规格
	1
	
	
	

	
	人行道抗滑性
	同规格
	3
	
	
	60BPN

	
	C20水泥混凝土路面抗滑性
	暂定，根据现场施工情况定
	3
	
	
	60BPN

	
	路槽压实度
	暂定，根据现场施工情况定
	30
	
	
	

	
	路基压实度
	暂定，根据现场施工情况定
	30
	
	
	

	
	6%水泥土底基层压实度
	暂定，根据现场施工情况定
	30
	
	
	93

	
	6%水泥土水泥剂量
	暂定，根据现场施工情况定
	30
	
	
	

	
	6%水泥土无侧限
	暂定，根据现场施工情况定
	8
	
	
	1.0mpa

	
	6%水泥土取芯
	暂定，根据现场施工情况定
	8
	
	
	1.0mpa

	
	水泥稳定碎石压实度
	暂定，根据现场施工情况定
	10
	
	
	96/97

	
	水泥稳定碎石水泥含量
	暂定，根据现场施工情况定
	10
	
	
	

	
	水泥稳定碎石无侧限
	暂定，根据现场施工情况定
	8
	
	
	下基层,1.5  
上基层2.5-3.5

	
	水泥稳定碎石取芯
	暂定，根据现场施工情况定
	8
	
	
	

	
	沥青下基层厚度、压实度
	暂定，根据现场施工情况定
	6
	
	
	

	
	沥青上基层厚度、压实度
	暂定，根据现场施工情况定
	6
	
	
	

	
	人行道C20砼(透水砼）配合比
	暂定，根据现场施工情况定
	1
	
	
	

	
	C20透水砼透水系数、孔隙率、透水系数
	暂定，根据现场施工情况定
	5
	
	
	

	
	C20透水砼取芯
	暂定，根据现场施工情况定
	6
	
	
	

	
	C20抗压
	暂定，根据现场施工情况定
	5
	
	
	

	
	C20弯拉强度
	暂定，根据现场施工情况定
	3
	
	
	

	
	级配碎石压实度
	暂定，根据现场施工情况定
	16
	
	
	

	
	人行道路基压实度
	暂定，根据现场施工情况定
	16
	
	
	92

	
	C25砼
	暂定，根据现场施工情况定
	8
	
	
	

	
	C35砼
	暂定，根据现场施工情况定
	8
	
	
	

	
	沥青马歇尔
	暂定，根据现场施工情况定
	5
	
	
	

	
	沥青含量检测
	暂定，根据现场施工情况定
	5
	
	
	

	
	乳化沥青
	暂定，根据现场施工情况定
	0
	
	
	

	
	M10砂浆试块
	暂定，根据现场施工情况定
	10
	
	
	



	给




水
	T型橡胶圈
	同规格
	1
	
	
	

	
	压实度
	同规格
	35
	
	
	环刀

	
	钢筋原材料
	同规格
	4
	
	
	8、10、12

	
	C20
	同规格
	5
	
	
	

	
	C30
	同规格
	5
	
	
	

	
	N10水泥砂浆
	同规格
	2
	
	
	



	照




明
	镀锌扁钢
	同规格
	2
	
	
	30*3、40*4

	
	C20砼
	100m³
	4
	
	
	

	
	C30砼
	100m³
	4
	
	
	

	
	M10水泥砂浆
	50m³
	4
	
	
	

	
	电缆
	
	3
	
	
	YJV-5*16、RVV-3*4、RVV3*2.5

	
	接地电阻测试
	
	1
	
	
	

	
	灯杆壁厚
	
	1
	
	
	

	
	光照测试
	
	1
	
	
	



	交




通
	钢筋原材料
	同规格
	3
	
	
	8、12、16

	
	地脚螺栓
	同规格
	8
	
	
	M8、M16、M18、M20、
M22、M24、M30、M36

	
	镀锌扁钢
	同规格
	2
	
	
	40*4、φ89

	
	C15砼
	100m³
	2
	
	
	

	
	C20砼
	100m³
	3
	
	
	

	
	C25砼
	100m³
	3
	
	
	

	
	C30砼
	100m³
	4
	
	
	

	
	M10水泥砂浆
	50m³
	3
	
	
	

	总价（含税）
	

	注：本工程检测项目，根据现场监理单位、工程质量监督机构现场管控要求，适时调整、增补检测内容。


附件2
评标标准
一、资格审查
评审小组对申请人资格进行检查。确定符合资格的申请人不少于3家后对投标文件进行符合性审查，少于三家则本次评标过程无效。
二、评审
（一）评审方法
本项目采用综合评分法。总分为 100 分。
（二）评分办法
	分值构成
(总分100分)
	企业报价： 30 分
企业业绩： 20 分
管理机构： 20 分
服务方案： 30 分

	评审项
	评标标准

	企业报价
（30分）
	1.投标报价高于控制价的为无效报价；
2.所有参与的比选申请人最低的有效报价为评标基准价；
3.投标报价得分=（基准价/企业报价）×30

	企业业绩
（20分）
	投标人具有完成项目第三方质量检测服务能力。提供自2023年1月1日以来签订的工程质量检验检测业绩。每提供一项得5分，满分20分。（需提供相关合同或中标文件复印件，日期以合同签订日期为准。）

	管理机构
（20分）
	1. 项目负责人（6分）：拟派项目负责人持有工程类正高级职称证书得4分，工程类高级职称得3分，如具有相关职业资格证书（如结构工程师、注册土木工程师等）每项得1分，没有不得分；
2. 团队成员(10分)：除项目负责人外，其他人员持有国家注册资格(如结构工程师、注册土木工程师等)或中级工程师及以上职称，1人得2分。(以上人员均需提供聘用合同、半年社保证明、证书复印件等相关材料)。
3.企业资质（4分）：具有建设工程质量检测机构综合资质得4分，若无综合资质需同时具有以下建设工程质量检测机构专项资质（建筑材料及构配件、道路工程、市政工程材料、主体结构及装饰装修）满足本项目工程需要得2分。

	服务方案
（30分）
	1.工作方案（10分）：针对本项目理解深入、重点突出、工作方案思路清晰、可行，能够保证检验检测工作按时保质、保量完成。优秀得6-10分，良好得1-5分，没有不得分。
2.质量控制（10分）：制定完善的质量控制方案和程序、执行标准；对项目实施关键节点把握准确，能够严格按计划完成相关工作，能够根据项目进度安排检验检测工作。优秀得6-10分，良好得1-5分，没有不得分。
3.重难点分析（5分）：对项目进行重点难点分析并制定相应措施，配合后期整体项目施工过程的分析，描述科学、针对性强、合理。优秀得3-5分，良好得1-2分，没有不得分。
4.保密措施及档案管理制度（5分）：保密措施全面完善，能够严格按计划完成相关工作，优秀得3-5分，良好得1-2分，没有不得分。




（三）推荐中标候选人
比选采用综合评分法，按照得分由高到低确定候选人。










附件3：
廉洁自律承诺书

致:       公司
为维护公平竞争的市场环境，确保经济活动的廉洁性、合法性和透明度，防止任何形式的不正当交易及腐败行为，我单位作为投标人，郑重承诺如下:
1.严格遵守国家及地方关于招投标、市场竞争的相关法律法规，不使用不正当手段妨碍、排挤相关投标单位或串通投标。
2.不以任何形式(包括但不限于现金、礼品、有价证券回扣、佣金、提供旅游、娱乐活动等)向招标人员、评标专家或其他利害关系方进行贿赂或给予不正当利益。
3.不进行任何可能影响招标公平、公正的活动或尝试干预评标过程。
如违反上述承诺，我单位愿意接受包括但不限于取消投标资格、中标无效、列入不良行为记录名单等，给招标单位造成损失的，依法承担赔偿责任。
特此承诺。

单位名称(盖章)
日期:

1

