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报价单

	项目名称
	许昌市中心城区路名牌更换项目
第三方质量检测比选

	申请人
	公司名称***

	申请人资质
	

	项目负责人（职务）
	

	项目工作内容
	

	报价
（投标人须对附件2所有检测项目单独报价并列出总价）
	    元（含税）




年    月    日
1

附件2
	原材料检测工程量清单

	序号
	检测项目
	检测参数/内容
	检测依据
	检测方法
	代表批量
	取样数量
	单位
	单价
	批次
	总价
	备注

	1
	铝板检测
	厚度、材质、力学性能、表面质量
	GB/T 3880
	游标卡尺/材质化验/拉伸试验
	同一厂家、同一规格、同一批次为一批
	每批取3件
	件
	
	8批次
	
	1.5厚铝板

	2
	反光膜检测
	反光性能、厚度、附着力、耐候性
	GB/T 18833
	反光性能测试仪/剥离试验
	同一厂家、同一规格、同一批次为一批
	每批取3组
	组
	
	8批次
	
	国标四级反光膜

	3
	不锈钢方管检测
	材质、壁厚、尺寸偏差、力学性能
	GB/T 14976
	材质化验/游标卡尺/拉伸试验
	同一厂家、同一规格、同一批次为一批
	每批取3根
	根
	
	8批次
	
	40*30*2.0 304不锈钢方管

	4
	铝圆管检测
	材质、壁厚、尺寸偏差、力学性能
	GB/T 4436
	材质化验/游标卡尺/拉伸试验
	同一厂家、同一规格、同一批次为一批
	每批取3根
	根
	
	8批次
	
	Φ80×2mm铝圆管

	5
	镀锌钢管检测
	材质、镀锌层厚度、尺寸偏差、力学性能
	GB/T 3091
	材质化验/测厚仪/拉伸试验
	同一厂家、同一规格、同一批次为一批
	每批取3根
	根
	
	8批次
	
	Φ76×3mm镀锌管




	成品构配件检测工程量清单

	序号
	检测项目
	检测参数/内容
	检测依据
	检测方法
	抽样比例
	检测数量
	单位
	单价
	总价
	备注

	1
	反光膜粘贴质量检测
	粘贴牢固度、气泡、褶皱
	GB/T 18833
	目视/剥离试验
	
	8
	件
	
	
	




	基础工程检测工程量清单

	序号
	检测项目
	检测参数/内容
	检测依据
	检测方法
	抽样比例
	检测数量
	单位
	单价
	总价
	备注

	1
	基础混凝土强度检测
	抗压强度
	GB 50204
	回弹法
	5%
	162
	个
	
	
	C30混凝土






附件3
评标标准
一、资格审查
评审小组对申请人资格进行检查。确定符合资格的申请人不少于3家后对投标文件进行符合性审查，少于三家则本次评标过程无效。
二、评审
（一）评审方法
本项目采用综合评分法。总分为 100 分。
（二）评分办法
	分值构成
(总分100分)
	企业报价： 30 分
企业业绩： 20 分
管理机构： 20 分
服务方案： 30 分

	评审项
	评标标准

	企业报价
（30分）
	1.投标报价高于控制价的为无效报价；
2.所有参与的比选申请人最低的有效报价为基准报价；
3.报价得分=（基准报价/报价）×30分。

	企业业绩
（20分）
	投标人具有完成项目第三方质量检测服务能力。提供自2023年1月1日以来签订的工程质量检验检测业绩。每提供一项得5分，满分20分。（需提供相关合同或中标文件复印件，日期以合同签订日期为准。）

	管理机构
（20分）
	1.项目负责人（7分）：拟派项目负责人持有高级职称证书得5分，中级职称得3分，如具有国家注册资格（如结构工程师、注册土木工程师等）每项得2分，没有不得分；
2.团队成员(10分)：除项目负责人外，其他人员持有国家注册资格（如结构工程师、注册土木工程师等）或中级工程师及以上职称，1人得2分。（以上人员均需提供聘用合同、半年社保证明、证书复印件等相关材料）；
3.企业证书（3分）：具备有效期内的ISO9001质量管理体系、ISO14001环境管理体系、ISO45001职业健康安全管理体系认证证书。每提供1项得1分，本项最高得3分。

	服务方案
（30分）
	1.工作方案（10分）：针对本项目理解深入、重点突出、工作方案思路清晰、可行，能够保证检验检测工作按时保质、保量完成。优秀得6-10分，良好得1-5分，没有不得分。
2.质量控制（10分）：制定完善的质量控制方案和程序、执行标准；对项目实施关键节点把握准确，能够严格按计划完成相关工作，能够根据项目进度安排检验检测工作。优秀得6-10分，良好得1-5分，没有不得分。
3.重难点分析（5分）：对项目进行重点难点分析并制定相应措施，配合后期整体项目施工过程的分析，描述科学、针对性强、合理。优秀得3-5分，良好得1-2分，没有不得分。
4.保密措施及档案管理制度（5分）：保密措施全面完善，能够严格按计划完成相关工作，优秀得3-5分，良好得1-2分，没有不得分。


（三）推荐中标候选人
评审小组根据综合评分情况，按照评审得分由高到低顺序推荐1名中标候选人。如最高得分为两家或两家以上时，由采购人组成的磋商小组进行磋商确定。









附件4：
廉洁自律承诺书

致:       公司
为维护公平竞争的市场环境，确保经济活动的廉洁性、合法性和透明度，防止任何形式的不正当交易及腐败行为，我单位作为投标人，郑重承诺如下:
1.严格遵守国家及地方关于招投标、市场竞争的相关法律法规，不使用不正当手段妨碍、排挤相关投标单位或串通投标。
2.不以任何形式(包括但不限于现金、礼品、有价证券回扣、佣金、提供旅游、娱乐活动等)向招标人员、评标专家或其他利害关系方进行贿赂或给予不正当利益。
3.不进行任何可能影响招标公平、公正的活动或尝试干预评标过程。
如违反上述承诺，我单位愿意接受包括但不限于取消投标资格、中标无效、列入不良行为记录名单等，给招标单位造成损失的，依法承担赔偿责任。
特此承诺。

单位名称(盖章)
日期:

