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	许昌市胖东来生活服务圈城市公共空间功能提升连通工程—中心城区道路提升改造
项目（魏都区）

	

	
	项目
	
	数量
	单价
	总价

	AC-10C、AC-13C、AC-16、AC-16C配比
	沥青
	
	7
	
	

	
	配合比
	
	4
	
	

	
	粗集料
	每批检验代表数量不得超过400m³或600T
	4
	
	

	
	细集料
	
	2
	
	

	
	石屑
	
	2
	
	

	
	米石
	
	2
	
	

	
	AH-70沥青油
	每批检验代表数量不得超过500T
	1
	
	

	
	矿粉
	每批检验代表数量不得超过100T
	2
	
	

	
	马歇尔
	
	10
	
	

	
	油石比
	
	10
	
	

	
	取芯压实度
	
	120
	
	

	
	
	
	
	
	

	PAC-13配比
	粗集料
	
	4
	
	

	
	石屑
	
	1
	
	

	
	矿粉
	
	1
	
	

	
	AH-70
	
	1
	
	

	
	乳化沥青
	
	14
	
	

	
	橡胶沥青
	
	7
	
	

	5%水泥稳定碎石基层
	水泥常规试验42.5
	
	1
	
	

	
	碎石常规
	同规格400m³或600T为验收批，不足400m³或600T也为一批
	4
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	击实
	
	1
	
	

	
	灰土曲线
	
	1
	
	

	
	水泥剂量
	
	26
	
	

	
	压实度灌水
	
	52
	
	

	
	无侧限抗压
	
	14
	
	

	
	抗裂贴
	
	5
	
	

	M7.5水泥砂浆
	配合比
	
	1
	
	

	
	水泥
	
	2
	
	

	
	砂
	
	2
	
	

	
	防坠网
	
	5
	
	

	
	砂浆试块
	
	10
	
	

	
	构造深度
	
	22
	
	

	
	摩擦系数
	
	22
	
	

	
	渗水
	
	22
	
	

	透水砖
	再生步砖C40
	2万块1组
	4
	
	

	垫 层
	砂常规试验
	规格400m³或600T为验收批，不足400m³或600T也为一批
	7
	
	

	
	击实
	
	1
	
	

	
	压实度灌水
	
	9
	
	

	
	土工格栅
	
	1
	
	

	C20透水混凝土
	弯拉强度
	100㎡/每台班1组
	6
	
	

	C20混凝土
	弯拉强度
	100㎡/每台班1组
	6
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附件2：
报价单

	项目名称
	许昌市胖东来生活服务圈城市公共空间功能提升连通工程-中心城区道路提升改造项目魏都区段第三方质量检测服务

	申请人
	

	申请人资质
	

	项目负责人（职务）
	

	项目工作内容
	

	报价
（投标人须对附件1所有检测项目单独报价并列出总价）
	        元（含税）




年    月    日
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附件3：
评标标准
一、资格审查
评审小组对申请人资格进行检查。确定符合资格的申请人不少于3家后对投标文件进行符合性审查，少于三家则本次评标过程无效。
二、评审
（一）评审方法
本项目采用综合评分法。总分为 100 分。
（二）评分办法
	分值构成
(总分100分)
	企业报价： 30 分
企业业绩： 20 分
管理机构： 20 分
服务方案： 30 分

	评审项
	评标标准

	企业报价
（30分）
	1.控制价不高于17.8万元；
2.所有参与的比选申请人最低的有效报价为评标基准价；
3.投标报价得分=（基准价/企业报价）×30

	企业业绩
（20分）
	投标人具有完成项目第三方质量检测服务能力。提供自2023年1月1日以来签订的工程质量检验检测业绩。每提供一项得5分，满分20分。（需提供相关合同或中标文件复印件，日期以合同签订日期为准。）

	管理机构
（20分）
	1. 项目负责人（6分）：拟派项目负责人持有正高级职称证书得4分，高级职称得3分，如具有国家注册资格（如结构工程师、注册土木工程师等）每项得1分，没有不得分；
2. 团队成员(10分)：除项目负责人外，其他人员持有国家注册资格(如结构工程师、注册土木工程师等)或中级工程师及以上职称，1人得2分。(以上人员均需提供聘用合同、半年社保证明、证书复印件等相关材料)。
3.企业资质（4分）：具有建设工程质量检测机构综合资质得4分，若无综合资质需具有建设工程质量检测机构专项资质（建筑材料及构配件、道路工程、市政工程材料、主体结构及装饰装修）满足本项目工程需要得2分。

	服务方案
（30分）
	1.工作方案（10分）：针对本项目理解深入、重点突出、工作方案思路清晰、可行，能够保证检验检测工作按时保质、保量完成。优秀得6-10分，良好得1-5分，没有不得分。
2.质量控制（10分）：制定完善的质量控制方案和程序、执行标准；对项目实施关键节点把握准确，能够严格按计划完成相关工作，能够根据项目进度安排检验检测工作。优秀得6-10分，良好得1-5分，没有不得分。
3.重难点分析（5分）：对项目进行重点难点分析并制定相应措施，配合后期整体项目施工过程的分析，描述科学、针对性强、合理。优秀得3-5分，良好得1-2分，没有不得分。
4.保密措施及档案管理制度（5分）：保密措施全面完善，能够严格按计划完成相关工作，优秀得3-5分，良好得1-2分，没有不得分。


（三）推荐中标候选人
评审小组根据综合评分情况，按照评审得分由高到低顺序推荐1名中标候选人。如最高得分为两家或两家以上时，由比选人组成的磋商小组进行磋商确定。










附件4：
廉洁自律承诺书

致:       公司
为维护公平竞争的市场环境，确保经济活动的廉洁性、合法性和透明度，防止任何形式的不正当交易及腐败行为，我单位作为投标人，郑重承诺如下:
1.严格遵守国家及地方关于招投标、市场竞争的相关法律法规，不使用不正当手段妨碍、排挤相关投标单位或串通投标。
2.不以任何形式(包括但不限于现金、礼品、有价证券回扣、佣金、提供旅游、娱乐活动等)向招标人员、评标专家或其他利害关系方进行贿赂或给予不正当利益。
3.不进行任何可能影响招标公平、公正的活动或尝试干预评标过程。
如违反上述承诺，我单位愿意接受包括但不限于取消投标资格、中标无效、列入不良行为记录名单等，给招标单位造成损失的，依法承担赔偿责任。
特此承诺。

单位名称(盖章)
日期:

附件5：
合同主要条款
支付条款：按月计量支付，检测方在检测工作过程中提交检测成果文件，委托方依据检测方提交检测成果文件进行计量计价，完成计量计价后五个工作日内支付至实际完成工作量金额的80%；检测工作全部完成后五个工作日内支付至实际完成工作量金额的95%；项目检测成果整理、验收完成，并上报竣工结算评审完成后支付剩余5%检测费用。费用支付前，检测方须向委托方提供合格的增值税专用发票，否则委托方有权拒绝付款。

